+++
title = "Timelapse et oiseaux de l'espace"
date = 2025-02-06
description = "Un déclencheur photo avec capteur de présence"
insert_anchor_links = "left"
[taxonomies]
tags = ["Arduino", "électronique", "photo"]
+++

## Un rouge-gorge dans les étoiles

Rouge-gorges, moineaux, merles et mésanges visitent toute la journée le jardin mais s'envolent à la vue d'hominidés.
Comment donc, sans téléobjectif, les prendre en photo&#8239;?
En fabriquant un déclencheur doté d'un capteur de distance infrarouge&#8239;!

![Un rouge-gorge, tête vers le haut, posé sur le bord d'une table de jardin en bois, regarde de travers un petit récipient plat et rond devant lui, à côté duquel sont dispersées quelques graines. Dans le récipient on voit des étoiles et des nébuleuses.](dream1.webp)

![Le rouge-gorge se penche vers le récipient, en restant à distance. On voit un manchot dans les étoiles, une aile dépassant du bord du récipient.](dream2.webp)

![Le rouge-gorge s'est retourné dos à la caméra. Il est juste devant le récipient. Deux manchots sont sortis du récipient, qui laisse toujours voir un ciel étoilé. L'un a sauté du bord de la table, les ailes et les pattes déployées. L'autre s'apprête à le suivre, posé au bord, regardant vers le sol.](dream3.webp)

[Davantage de photos en haute résolution sont disponibles ici.](/img/birds/)

## Humble timelapse

Il y a aussi un mode périodique, pour faire un timelapse.

Dans la vidéo la luminosité varie parce que j'avais oublié de désactiver la balance automatique.

<iframe title="Timelapse - trees and sky - 2020-10-31" width="560" height="315" src="https://flim.txmn.tk/videos/embed/3acae4de-2669-4b48-867d-41a980bfce9c" frameborder="0" allowfullscreen="" sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups allow-forms"></iframe>

## Le déclencheur

Mon appareil photo (Nikon D3000) possède un récepteur infrarouge, pour lequel je n'ai pas de télécommande.
Heureusement quelqu'un a publié un code Arduino répliquant le signal de la télécommande: [_Nikon Remote Emulator_ by Gough Lui](https://goughlui.com/2013/12/06/teardown-and-project-clone-nikon-ml-l3-ir-remote-and-emulation/)
Il suffit d'un microcontrôleur et d'une LED infrarouge (récupérée d'une vieille télécommande TV).

Le détecteur d'oiseau est un capteur de distance infrarouge GP2D12, capable d'évaluer (très grossièrement) la distance sur 20 à 80cm.
Il est perché sur un bras articulé à distance de l'appareil photo (pour pouvoir régler la focale et ne pas effrayer les oiseaux).

Un interrupteur pour choisir le mode (capteur ou intervalle fixe), et un potentiomètre pour choisir la valeur (distance pour le mode capteur, durée pour le mode intervalle).

Il faut aussi déclencher l'appareil toutes les quelques minutes pour l'empêcher de se mettre en veille (ce qui demanderait un rallumage manuel).

Le boîtier est conçu pour une Arduino Micro mais un ATtiny402 suffirait largement.
Le bras articulé se fixe sur le trépied de l'appareil photo.

![Bras articulé fait de doubles tiges de métal. À une extrémité, un serrage pour fixer le tout au trépied. Entre les deux segments, une jointure en genou. Sur le deuxième segment, le boîtier contenant l'Arduino, la LED, l'interrupteur et le potentiomètre. Au bout, le capteur infrarouge relié par trois fils au boîtier.](remote.webp)

* [nikon_ir_trigger.ino](nikon_ir_trigger.ino) (programme Arduino)
* [timelapser.scad](timelapser.scad) (modèle 3D [OpenSCAD](https://openscad.org/), pour impression 3D)
* [pitch.scad](pitch.scad) (pas de vis et support de boulon)

## Crédits

Le montage avec le rouge-gorge utilise deux images dont je ne suis pas l'auteur&nbsp;:

* _Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) group on iceberg, Antarctic Peninsula, Antarctica_, image partagée partout sur Internet sans attribution, dont je ne trouve pas la publication originale.
* [Westerlund 2, photographed by the Hubble Space Telescope (heic1509a)](https://esahubble.org/images/heic1509a/)

Images retouchées avec Gimp, optimisées avec YOGA Image Optimizer.

Aucun animal n'a subi de violence pendant les séances photo.
Les participants n'ont pas signé de droit à l'image mais ont été rémunérés en graines.
